Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710   
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування замовника**: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

**Місцезнаходження замовника**: 61146, Україна, Харківська область, м. Харків,   
вул. Валентинівська, буд. 27-Г

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань**: 02146334

**Категорія замовника**: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Назва предмета закупівлі** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником   
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів)   
(за наявності): Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій (заміна вікон) у комунальному закладі «Харківський ліцей № 143 Харківської міської ради» за адресою: вул. Владислава Зубенка,21-А, м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі**: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-12-23-014980-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**:   
  
281 131,58грн з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості послуг: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій (заміна вікон) у комунальному закладі «Харківський ліцей № 143 Харківської міської ради» за адресою: вул. Владислава Зубенка,21-А, м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) здійснювався на підставі зведеного кошторисного розрахунку.

**Розмір бюджетного призначення**: 281 131,58грн з ПДВ, згідно з кошторисом на 2025 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:З метою належного функціонування Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради наявна потреба у закупівлі:Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій (заміна вікон) у комунальному закладі «Харківський ліцей № 143 Харківської міської ради» за адресою: вул. Владислава Зубенка,21-А, м. Харків (код за ДК 021: 2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)..

**Обсяг та місце надання послуг:**

*Кількість* – 1 послуга

Строк надання послуг: до 31.12.2025 року

Обсяг послуг у відповідності до об’ємів робіт, що викладено нижче.

Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись будівельних норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля.

Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги).

Термін виконання робіт (надання послуг) визначається умовами договору та цією тендерною документацією.

Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України.

Матеріали, які будуть використовуватися в ході виконання робіт, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.

Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

- сертифікат, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності, який посвідчує що, система управління якістю учасника у сфері будівництва відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) "Система управління якістю. Вимоги."

Гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 3 роки від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3.

Під час укладення договору про закупівлю Договірна ціна має бути складена Переможцем торгів відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України (далі-КНУ), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», та надана Замовнику в електронному вигляді у програмному комплексі АВК або “Будівельні Технології: Кошторис 8”, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними.

Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути підтверджена при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт.

Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних характеристиках до предмету закупівлі є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Строк надання послуг: до 31 грудня 2025 року.

Місце надання послуг: 61170, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Владислава Зубенка,21-А.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Заміна віконних блоків** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт коробок | 7 |  |
| 2 | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 36,7 |  |
| 3 | Виймання цілого скла з металевих та залізобетонних рам на замазці та штапиках площею скління до 1,0 м2 | м2 скління | 7,2 |  |
| 4 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 18,85 |  |
| 5 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 підвіконних дощок | 2,83 |  |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 прорізів | 37,82 |  |
| 7 | Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | м2 склопакетів | 7,2 |  |
| 8 | Перемазування фальців у дерев'яних рамах замазкою бітумною | м2 скління | -7,2 |  |
| 9 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м підвіконної дошки | 18,85 |  |
| 10 | Установлення віконних зливів | м віконних зливів | 18,85 |  |
| 11 | Грунтування простих фасадів бетоноконтактом (внутрішні укоси) | м2 поверхні | 10,55 |  |
| 12 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (внутрішні укоси) | м2 поверхні опорядження | 10,55 |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Обсяг = ((10.55+4.5) / 100)\*100 | м2 поверхні опорядження | 15,05 |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 поверхні опорядження | 15,05 |  |
| 15 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм (під підвіконням) | м2 відремонтованої поверхні | 1,32 |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (внутрішні укоси) Обсяг = ((10.55+4.5+1.32) / 100)\*100 | м2 поверхні фарбування | 16,37 |  |
| 17 | Грунтування простих фасадів (наружні укоси+під відливом) Обсяг = ((4.12+1.04) / 100)\*100 | м2 поверхні | 5,16 |  |
| 18 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 поверхні штукатурення | 5,16 |  |
| 19 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 фасаду | 5,16 |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 0,79 |  |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 28 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,79 |  |