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  Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування замовника: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради 
Місцезнаходження замовника: 61146, Україна, Харківська область, м. Харків, 
вул. Валентинівська, буд. 27-Г
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 02146334
[bookmark: _GoBack]Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Цей крок співфінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility
Закупівля здійснюється на виконання програм та заходів, передбачених Планом України, 
схваленим для реалізації фінансування Європейським Союзом для України 
згідно з інструментом Ukraine Facility, 
відповідно до Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY, ратифікованої Законом №3786-IX від 06.06.2024 року

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, 
 UA-2026-08-24-004670-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 964 650,00  грн з ПДВ. 
 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Місце поставки : 61112, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Руслана Плоходька, 6
61144, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців,75-А
61068, Україна, Харківська область, вул. Лесі Українки, 4.

Термін поставки: до 10.12.2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



	№ з/п
	Найменування  складових комплекту
	Технічні характеристики складових комплекту
	Од. виміру
	Кіль-
кість

	Комплект меблів для кабінету STEAM - Харківського ліцею  № 138 Харківської міської ради

	1. 
	Комплект «Робоче місце вчителя»
	Габаритні розміри* комплекту робочого місця вчителя становлять: 2000х750х750 (900) мм.
Комплект «Робоче місце вчителя» складається з: 
- стіл вчителя (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 800х750х750(900) мм. 
- стіл демонстраційний (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х750х900 мм.  
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опори із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка) надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл демонстраційний складається зі стільниці, секції з чотирма висувними шухлядами, відкритої секції з полицею та цільнозварного металевого каркаса. Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Секція з чотирма висувними шухлядами обладнана центральним замком, який забезпечує одночасне замикання шухляд. Відкрита секція оснащена горизонтальною полицею для зберігання навчального та демонстраційного приладдя.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП товщиною 28 мм, облицьованого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка демонстраційного столу виготовлена з ламінованого ДСП.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок;
- ручки металеві, кольору хром, форма – дуга;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням.
	Шт.
	1

	2. 
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм., колір Енергійний Жовтий, Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- напрямні телескопічні;
- замки – 2шт.;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	3. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	4. 
	Стіл учнівський лабораторний
	Габаритні розміри* столу учнівського лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевих С-подібних опор, коробу з ламінованого ДСП та вбудованого модуля розеток.
Стільниця  виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
С-подібні опори столу виготовлені з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм. Для забезпечення надійності конструкції кожна опора має три вертикальні стійки. Під стільницею, між опорами, розташований короб із ламінованої ДСП, який виконує функцію кабель-каналу для безпечного виведення дротів від стільниці до підлоги.
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими  по одному з лівого та правого боку конструкції.
У стільницю вмонтований модуль розеток із механізмом відкривання: блок розеток висувається після натискання кнопки.
Матеріали та комплектуючі:
-  вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- С-подібна опора металева, виготовлена з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм, покрита порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень, колір Сірий;
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір Чорний.
	Шт.
	12

	5. 
	Стіл одномісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу одномісного лабораторного становлять: 700х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	6

	6. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	7. 
	Стінка шкільна Тип1
	Габаритні розміри* стінки шкільної тип 1 становлять 2300х420х1950 мм.
Стінка шкільна тип 1 складається з: 
-шафи для одягу (2 шт.); 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа для одягу має двоє дверцят, за якими розміщені металеві гачки та по одній полиці у верхній і нижній частинах. 
Шафа для зберігання шкільного приладдя  має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащеними замками. За дверцятами розташовані дві вертикальні відкриті ніші з направляючими для розміщення пластикових лотків. У кожній вертикальній ніші передбачено встановлення по сім пластикових лотків на направляючих, загальна кількість лотків - 14 шт. Габаритний розмір пластикового лотка становить: 312х360х100 мм (допустиме відхилення ±5% від зазначених розмірів). Верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінового ДСП. Стінка стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Енергійний  Жовтий, Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- металеві гачки;
- замок;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- пластикові направляючі для пластикового лотка;
- пластиковий лоток, колір світло-сірий, кількість 14 шт.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету біології - Харківського ліцею  № 138 Харківської міської ради

	8. 
	Комплект «Робоча зона вчителя»
	Габаритні розміри* комлекту робочої зони вчителя становлять: 2500х1200х750 (900) мм.
Комплект «Робоча зона вчителя» складається з: 
- стіл вчителя (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 700х600х750(900) мм. 
- стіл –тумба з шухлядами(1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х600х900 мм.
- стіл-тумба з мийкою (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х600х900 мм. 
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опори із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл-тумба з шухлядами складається зі стільниці, секції з чотирма висувними шухлядами, відкритої секції з полицею та цільнозварного металевого каркасу.
Секція з чотирма висувними шухлядами обладнана центральним замком, який забезпечує одночасне замикання шухляд. Відкрита секція оснащена горизонтальною полицею для зберігання навчального та демонстраційного приладдя.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП товщиною 28 мм, облицьованого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка демонстраційного столу виготовлена з ламінованого ДСП.
Стіл-тумба з мийкою складається з двох секцій: секції з одними розпашними дверцятами, за якими передбачено простір для розміщення сифона, та секції з двома дверцятами, оснащеними розсувною системою, за якими розташована одна полиця. Стільниця є суцільною по всій довжині конструкції столу-тумби та виготовлена з вологостійкої ДСП завтовшки 28 мм, покритої HPL-пластиком. У стільницю вмонтовано керамічну мийку зі змішувачем.
Стіл-тумба з мийкою оснащена цільнозварним металевим каркасом висотою 200 мм, який складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка столу-тумби виготовлена з ламінованої ДСП.                                                                               
 Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий, вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- металевий каркас, виготовлений з металевого профілю перерізом 40х20 мм та 20х20 мм, покритий порошковою фарбою, колір Сірий;
- розсувна система;
- центральний замок;
- ручка металева, кольору хром, форма – дуга;
- ручка врізна пластикова;
-  керамічна мийка зі змішувачем;
- сифон.
	Шт.
	1

	9. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	10. 
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	12

	11. 
	Стіл одномісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу одномісного лабораторного становлять: 700х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	6

	12. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	13. 
	Шафа для зберігання одягу
	Габаритні розміри* шафи для зберігання одягу становлять: 1080х400х1950 мм.
Шафа має троє дверцят, за якими розташовані полиці у верхній та нижній частинах, а також гачки для зберігання верхнього одягу.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа для зберігання одягу стоїть на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	14. 
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи-гардероб становлять: 890х400х1950 мм.
Шафа має двоє дверцят, за якими розташовані полиці у верхній та нижній частинах, а також гачки для зберігання верхнього одягу.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб стоїть на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1
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	15. 
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір чорний.
	Шт.
	1

	16. 
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	17. 
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Бірюзовий;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
-направляючі телескопічні;
- замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	18. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	19. 
	Парта учнівська двомісна
	Габаритні розміри* парти учнівської двомісної становлять: 1200 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	12

	20. 
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 700 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	6

	21. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	22. 
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 800х400х1950 мм.
Шафа має двоє дверцят, за якими розташовані полиці у верхній та нижній частинах, а також гачки для зберігання верхнього одягу.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб стоїть на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, кольору Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	23. 
	Пенал
	Габаритні розміри пеналу становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з розпашною дверкою, яка оснащена замком. 
Верхня відкрита секція оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Відстань між полицями становить не менше 320 мм. 
У нижній частині пеналу розташована секція з розпашною дверкою, оснащена окремим замком та металевою ручкою. За дверкою розміщені полиці.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Бірюзовий;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
 - замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1
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	24. 
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	25. 
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	26. 
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм., колір Енергійний Жовтий, Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
-направляючі телескопічні;
- замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	27. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	28. 
	Стіл двомісний робочий
	Габаритні розміри* столу двомісного робочого становлять: 1200х500х760±20 мм.
Стіл двомісний робочий складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм. Стільниця столу оснащенна пластиковими прохідниками під дроти. 
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                - прохідник під дроти;
- заглушки пластикові, колір чорний.
	Шт.
	12

	29. 
	Стіл одномісний робочий
	Габаритні розміри* столу одномісного робочого становлять: 700х500х760±20 мм.
Стіл одномісний робочий складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм. Стільниця столу оснащенна пластиковим прохідником під дроти. 
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                - прохідник під дроти;
- заглушки пластикові, колір чорний.
	Шт.
	6

	30. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	31. 
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 900х400х1950 мм.
Шафа має двоє дверцят, за якими розташовані полиці у верхній та нижній частинах, а також гачки для зберігання верхнього одягу.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб стоїть на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, кольору Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	32. 
	Шафа-стелаж
	Габаритні розміри* шафи-стелажу становлять: 1200х400х1950 мм.
Шафа-стелаж складається з нижньої закритої секції та верхньої відкритої секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят, кожні з яких обладнані окремим замком. За кожними дверцятами розташована одна полиця для зберігання.
Верхня відкрита секція розділена горизонтальними полицями та вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у чотири ряди по висоті та три секції по ширині.
Задня стінка шафи-стелажу виготовлена з ламінованого ДСП та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробу. Шафа-стелаж встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний,  Енергійний Жовтий;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;    
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП завтовшки 1 мм, 0,5 мм;                 
- завіси;
- замки – 3шт.
	Шт.
	1
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	33. 
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	34. 
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	35. 
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Сахара;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
-направляючі телескопічні;
- замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	36. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	37. 
	Парта учнівська двомісна
	Габаритні розміри* парти учнівської двомісної становлять: 1200 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	12

	38. 
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 700 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	6

	39. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2 пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	40. 
	Стінка універсальна
	Габаритні розміри* стінки універсальної становлять 2300х420х1950 мм.
Стінка універсальна складається з: 
-шафи для одягу (2 шт.); 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа для одягу має двоє дверцят, за якими розміщені металеві гачки та по одній полиці у верхній і нижній частинах. 
Шафа для зберігання шкільного приладдя має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащену замком. За дверцятами розташована одна полиця для зберігання. 
Верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінового ДСП. Стінка стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Сахара;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- металеві гачки;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- замок.
	Шт.
	1
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	41. 
	Комплект «Робоче місце вчителя»
	Габаритні розміри* комплекту робочого місця вчителя становлять: 2000х750х750 (900) мм.
Комплект «Робоче місце вчителя» складається з: 
- стіл вчителя (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 800х750х750(900) мм. 
- стіл демонстраційний (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х750х900 мм.  
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опори із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка) надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл демонстраційний складається зі стільниці, секції з чотирма висувними шухлядами, відкритої секції з полицею та цільнозварного металевого каркаса. Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Секція з чотирма висувними шухлядами обладнана центральним замком, який забезпечує одночасне замикання шухляд. Відкрита секція оснащена горизонтальною полицею для зберігання навчального та демонстраційного приладдя.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП товщиною 28 мм, облицьованого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка демонстраційного столу виготовлена з ламінованого ДСП.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок;
- ручки металеві, кольору хром, форма – дуга;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням.
	Шт.
	1

	42. 
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Морська Блакить;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
-направляючі телескопічні;                                                                                          - замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	43. 
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	44. 
	Стіл учнівський лабораторний
	Габаритні розміри* столу учнівського лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевих С-подібних опор, коробу з ламінованого ДСП та вбудованого модуля розеток.
Стільниця  виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
С-подібні опори столу виготовлені з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм. Для забезпечення надійності конструкції кожна опора має три вертикальні стійки. Під стільницею, між опорами, розташований короб із ламінованої ДСП, який виконує функцію кабель-каналу для безпечного виведення дротів від стільниці до підлоги.
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими  по одному з лівого та правого боку конструкції.
У стільницю вмонтований модуль розеток із механізмом відкривання: блок розеток висувається після натискання кнопки.
Матеріали та комплектуючі:
-  вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- С-подібна опора металева, виготовлена з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм, покрита порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень, колір Сірий;
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір Чорний.
	Шт.
	8

	45. 
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	4

	46. 
	Стіл одномісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу одномісного лабораторного становлять: 700х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	6

	47. 
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	48. 
	Стінка шкільна Тип2
	Габаритні розміри* стінки шкільної тип 1 становлять 2300х420х1950 мм.
Стінка шкільна тип 1 складається з: 
-шафи для одягу (2 шт.); 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа для одягу має двоє дверцят, за якими розміщені металеві гачки та по одній полиці у верхній і нижній частинах. 
Шафа для зберігання шкільного приладдя  має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащеними замками. За дверцятами розташовані дві вертикальні відкриті ніші з направляючими для розміщення пластикових лотків. У кожній вертикальній ніші передбачено встановлення по сім пластикових лотків на направляючих, загальна кількість лотків - 14 шт. Габаритний розмір пластикового лотка становить: 312х360х100 мм (допустиме відхилення ±5% від зазначених розмірів). Верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінового ДСП. Стінка стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Морська Блакить;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- металеві гачки;
- замок;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- пластикові направляючі для пластикового лотка;
- пластиковий лоток, колір світло-сірий, кількість 14 шт.
	Шт.
	1
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	48.
	Комплект «Робоче місце вчителя»
	Габаритні розміри* комплекту робочого місця вчителя становлять: 2000х750х750 (900) мм.
Комплект «Робоче місце вчителя» складається з: 
- стіл вчителя (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 800х750х750(900) мм. 
- стіл демонстраційний (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х750х900 мм.  
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опори із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка) надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл демонстраційний складається зі стільниці, секції з чотирма висувними шухлядами, відкритої секції з полицею та цільнозварного металевого каркаса. Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Секція з чотирма висувними шухлядами обладнана центральним замком, який забезпечує одночасне замикання шухляд. Відкрита секція оснащена горизонтальною полицею для зберігання навчального та демонстраційного приладдя.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП товщиною 28 мм, облицьованого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка демонстраційного столу виготовлена з ламінованого ДСП.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок;
- ручки металеві, кольору хром, форма – дуга;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням.
	Шт.
	1

	49.
	Пенал комбінований
	Габаритні розміри пеналу комбінованого становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з двома висувними шухлядами різної висоти з замками. 
Верхня відкрита секція оснащена трьома горизонтальними полицями, які утворюють чотири відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
У нижній частині пеналу розташовані дві висувні шухляди різної висоти, встановлені на телескопічних напрямних. Кожна шухляда оснащена окремим замком та металевою ручкою.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Рожеві Прянощі;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
-направляючі телескопічні;
- замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	50.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	51.
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий. Поверхня вологостійкого ДСП вкритого HРL пластиком має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стійкість робочої поверхні до дії хімічних речовин має відповідати вимогам щодо стійкості до плямоутворення, при впливі кислот, лугів, органічних розчинників та барвників та інших реактивів, які передбачені цим Типовим переліком;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	12

	52.
	Стіл одномісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу одномісного лабораторного становлять: 700х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий. Поверхня вологостійкого ДСП вкритого HРL пластиком має бути стійкою до дії типових хімічних речовин, які використовують в освітньому процесі, зокрема кислот і лугів слабкої та середньої концентрації, а також барвників, спиртів, мийних засобів тощо. Стійкість робочої поверхні до дії хімічних речовин має відповідати вимогам щодо стійкості до плямоутворення, при впливі кислот, лугів, органічних розчинників та барвників та інших реактивів, які передбачені цим Типовим переліком;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	6

	53.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	54.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 800х400х1950 мм.
Шафа має двоє дверцят, за якими розташовані полиці у верхній та нижній частинах, а також гачки для зберігання верхнього одягу.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб  стоїть на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки 16 мм, кольору Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	55.
	Пенал
	Габаритні розміри пеналу становлять: 500х400х1950 мм.
Пенал складається з верхньої відкритої секції та нижньої секції з розпашною дверкою, яка оснащена замком. 
Верхня відкрита секція оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Відстань між полицями становить не менше 320 мм. 
У нижній частині пеналу розташована секція з розпашною дверкою, оснащена окремим замком та металевою ручкою. За дверкою розміщені полиці.
Задня стінка верхньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДСП, а задня стінка нижньої частини пеналу виготовлена з ламінованого ДВП.
Пенал встановлений на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, товщиною не менше 18 мм колір Рожеві прянощі;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
 - замок;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	56.
	Стінка модульна
	Габаритні розміри* стінки модульної становлять: 3170 × 420 × 1950 мм.
Стінка модульна складається з:
шафи комбінованої — 2 шт;
шафи для навчальних матеріалів — 1 шт.
Шафа комбінована складається з нижньої закритої секції з двома дверцятами, оснащеними розсувною системою, та верхньої відкритої секції. За дверцятами нижньої секції розташована одна полиця для зберігання. Верхня секція розділена горизонтальними полицями та вертикальною перегородкою на вісім відкритих ніш, розташованих у чотири ряди по висоті та дві секції по ширині.
Шафа для навчальних матеріалів складається з нижньої закритої секції з трьома дверцятами, оснащеними розсувною системою, та верхньої відкритої секції. За дверцятами нижньої секції розташована одна полиця для зберігання. Верхня секція розділена горизонтальними полицями та вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у чотири ряди по висоті та три секції по ширині.
Задні стінки складових елементів стінки модульної виготовлені з ламінованого ДСП та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробів: верхні секції – ламіноване ДСП, нижні секції – ламіноване ДВП. Стінка модульна встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДСП товщиною не менше 18 мм, колір — Рожеві прянощі;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- ручки врізні пластикові;
- розсувна система.
	Шт.
	1
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	57.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	58.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	59.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	60.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х500х760±20 мм.
Стіл робочий складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм. Стільниця столу оснащена пластиковим прохідником під дроти. 
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                - прохідник під дроти;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	14

	61.
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 600 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	30

	62.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та  Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	44

	63.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи-гардероба становлять: 1500 × 400 × 2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	64.
	Шафа комбінована
	Габаритні розміри* шафи комбінованої становлять: 1500 × 500× 2300 мм.
Шафа комбінована складається з двох секцій.
Ліва секція складається з нижньої закритої тумби, середньої відкритої секції та верхньої антресольної секції. Нижня тумба має двоє розпашних дверцят, кожні з яких обладнані окремим замком. За кожними дверцятами розташована одна полиця. Середня відкрита секція розділена горизонтальними полицями та вертикальною перегородкою на шість відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та дві секції по ширині. У верхній частині розташована антресольна секція з двома розпашними дверцятами, за якими передбачена ніша для зберігання.
Права секція призначена для зберігання та одночасного заряджання 14 ноутбуків. Нижня частина секції має одні розпашні дверцята із замком. За дверцятами розташовані висувні полиці, призначені для розміщення ноутбуків. Полиці встановлені на телескопічних напрямних. У внутрішній частині секції передбачені місця для встановлення подовжувачів та підключення зарядних пристроїв ноутбуків. На дверцятах передбачені вентиляційні отвори/решітки для забезпечення циркуляції повітря. У верхній частині секції розташована антресоль з одними розпашними дверцятами, за якими передбачена ніша для зберігання.
Задні стінки шафи виготовлені з ламінованого ДСП (середня відкрита секція) та ламінованого ДВП. Шафа комбінована встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, кольори — Дуб Молочний, Енергійний Жовтий;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- подовжувачі — 4 шт.;
- телескопічні напрямні;
- металеві ручки, колір — Хром, форма — дуга;
- замки — 3 шт.
	Шт.
	1

	65.
	Тумба
	Габаритні розміри* тумби становлять: 1450х500х850 мм.
Тумба оснащена трьома дверцятами, кожні з яких обладнані замком. За кожними дверцятами розташовано по одній полиці.  Задня стінка тумби виготовлена з ламінованого ДВП. Тумба стоїть  на цоколі.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                           - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- замки;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1

	66.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір, Енергійний Жовтий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	2
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	67.
	Комплект «Робоче місце вчителя»
	Габаритні розміри* комплекту робочого місця вчителя становлять: 2000х750х750 (900) мм.
Комплект «Робоче місце вчителя» складається з: 
- стіл вчителя (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 800х750х750(900) мм. 
- стіл демонстраційний (1 шт.), габаритні розміри якого становлять 1200х750х900 мм.  
Стіл вчителя складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опори із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка) надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл демонстраційний складається зі стільниці, секції з чотирма висувними шухлядами, відкритої секції з полицею та цільнозварного металевого каркаса. Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Секція з чотирма висувними шухлядами обладнана центральним замком, який забезпечує одночасне замикання шухляд. Відкрита секція оснащена горизонтальною полицею для зберігання навчального та демонстраційного приладдя.
Стільниця виготовлена з вологостійкого ДСП товщиною 28 мм, облицьованого HPL-пластиком.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Задня стінка демонстраційного столу виготовлена з ламінованого ДСП.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм 
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок;
- ручки металеві, кольору хром, форма – дуга;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням.
	Шт.
	1

	67.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір, Енергійний Жовтий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	2

	68.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	69.
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х500х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	15

	70.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2 пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	71.
	Стінка шкільна
	Габаритні розміри* стінки шкільної становлять 1400х420х2150мм.
Стінка шкільна складається з: 
-шафи з полицями (1 шт.); 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа з полицями оснащена двома дверцятами, за якими розташовані полиці. Фасади дверцят обладнані замками. 
Шафа для зберігання шкільного приладдя  має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащеними замками. За дверцятами розташовані дві вертикальні відкриті ніші з направляючими для розміщення пластикових лотків. У кожній вертикальній ніші передбачено встановлення по сім пластикових лотків на направляючих, загальна кількість лотків - 14 шт. Габаритний розмір пластикового лотка становить: 312х360х100 мм (допустиме відхилення ±5% від зазначених розмірів). Верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена трьома відкритими полицями з вертикальною перетинкою посередині(завдякі перетинці утворюється вісім ніш для зберігання). Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки верхня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінового ДСП. Стінка стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки 16 мм, колір Енергійний Жовтий, Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- замок;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- пластикові направляючі для пластикового лотка;
- пластиковий лоток, колір світло-сірий, кількість 14 шт.

	Шт.
	1

	72.
	Шафа-комбінована
	Габаритні розміри* шафи комбінованої становлять: 1500 × 600 × 2150 мм.
Шафа комбінована має троє розпашних дверцят та складається з двох функціональних секцій.
За двома дверцятами розташована секція для зберігання верхнього одягу, оснащена верхньою та нижньою полицями, штангою для одягу та металевими гачками.
За третіми дверцятами розташована секція з полицями для зберігання речей та приладдя. Дверка оснащена замком.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа комбінована встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- штанга для одягу;
- замок;
- металеві гачки.
	Шт.
	1
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	73.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	74.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	75.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Фісташково-зелений;                                                                                                                                    - крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	76.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	77.
	Стіл для навчального кабінету
	Габаритні розміри* столу для навчального кабінету біології становлять: 1800х600х900 мм.
Стіл складається зі стільниці, корпусних секцій для зберігання, висувних шухляд, відкритої центральної секції та цільнозвареного металевого каркаса.
Стільниця столу  виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП.
Стіл оснащений:
з лівого боку — двома висувними шухлядами та нижньою закритою секцією з одними розпашними дверцятами; шухляди замикаються центральним замком;
у центральній частині — двома висувними шухлядами та відкритою секцією, розділеною горизонтальною полицею і вертикальною перегородкою на чотири відкриті ніші;
з правого боку — однією висувною шухлядою та нижньою закритою секцією з одними розпашними дверцятами; шухляда замикається на замок.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та шести вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- ручка металева, форма дуга, колір хром;
- завіси;
- металевий каркас, виготовлений з металевого профілю перерізом 40х20 мм та 20х20 мм, покритий порошковою фарбою, колір Сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок ;
-замок;
- заглушка пластикова з регулюванням, колір чорний,
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням, 2 шт.
	Шт.
	1

	78.
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 600 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	30

	79.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	80.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 1600х400х2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.

	Шт.
	1

	81
	Шафа для зберігання Тип 1
	Габаритні розміри* шафи для зберігання тип 1 становлять: 2000 × 400 × 2300 мм.
Шафа для зберігання тип 1 складається з трьох функціональних секцій.
Нижня секція являє собою тумбу з чотирма розпашними дверцятами, кожні з яких обладнані окремим замком. За кожними дверцятами розташована одна полиця для зберігання.
Середня секція виконана відкритою та розділена горизонтальними полицями і вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та чотири секції по ширині.
Верхня секція являє собою антресоль із чотирма розпашними дверцятами. За кожними дверцятами передбачена окрема ніша для зберігання.
Задні стінки шафи виготовлені з ламінованого ДСП (задня стінка середньої відкритої секції)  та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробу. Шафа встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДСП товщиною не менше 18 мм, колір — Фісташково-зелений;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
 - крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- замки — 4 шт.
	Шт.
	1

	82.
	Шафа для зберігання Тип 2
	Габаритні розміри* шафи для зберігання Тип 2 становлять 2000х420х2300 мм.
Шафа для зберігання Тип 2 складається з: 
-шафи для зберігання обладнання (2 шт.) 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа для зберігання обладнання оснащена двома дверцятами із замком, за якими розташовані полиці. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Шафа для зберігання шкільного приладдя  має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащеними замком. За дверцятами розташовані дві вертикальні відкриті ніші з направляючими для розміщення пластикових лотків. У кожній вертикальній ніші передбачено встановлення по сім пластикових лотків на напрямні, загальна кількість лотків - 14 шт. Габаритний розмір пластикового лотка становить: 312х360х100 мм (допустиме відхилення ±5% від зазначених розмірів). Середня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки задня стінка середньої відкритої секції шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінованого ДСП. Стінка стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, завтовшки не менше 18 мм, колір Фісташково-зелений;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- замки;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- пластикові направляючі для пластикового лотка;
- пластиковий лоток, колір світло-сірий, кількість 14 шт.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету фізики – Харківського ліцею  № 124 Харківської міської ради

	83.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	84.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	85.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Морська Блакить;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	86.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	87.
	Стіл для навчального кабінету фізики
	Габаритні розміри* столу для навчального кабінету фізики становлять: 1800х600х900 мм.
Стіл складається зі стільниці, корпусних секцій для зберігання, висувних шухляд, відкритої центральної секції та цільнозвареного металевого каркаса.
Стільниця столу  виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП.
Стіл оснащений:
з лівого боку — двома висувними шухлядами та нижньою закритою секцією з одними розпашними дверцятами; шухляди замикаються центральним замком;
у центральній частині — двома висувними шухлядами та відкритою секцією, розділеною горизонтальною полицею і вертикальною перегородкою на чотири відкриті ніші;
з правого боку — однією висувною шухлядою та нижньою закритою секцією з одними розпашними дверцятами; шухляда замикається на замок.
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм та шести вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм. Металевий каркас покритий порошковою фарбою, колір — сірий.
Стіл комплектується розетками з заземленням не менше, ніж 2 шт, або модулем розеток з механізмом відкривання.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;
- вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком завтовшки 28 мм, колір Білий. , вологостійке ДСП вкрите HРL пластиком має бути стійким до механічних пошкоджень, що підтверджується протоколом випробувань на стійкість поверхні до стирання та ударну міцність;
- ручка металева, форма дуга, колір хром;
- завіси;
- металевий каркас, виготовлений з металевого профілю перерізом 40х20 мм та 20х20 мм, покритий порошковою фарбою, колір Сірий;
- телескопічні напрямні;
-центральний замок ;
-замок;
- заглушка пластикова з регулюванням, колір чорний;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній або розетки з заземленням, 2 шт.
	Шт.
	1

	88.
	Стіл учнівський лабораторний
	Габаритні розміри* столу учнівського лабораторного становлять: 1200х600х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевих С-подібних опор, коробу з ламінованого ДСП та вбудованого модуля розеток.
Стільниця  виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
С-подібні опори столу виготовлені з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм. Для забезпечення надійності конструкції кожна опора має три вертикальні стійки. Під стільницею, між опорами, розташований короб із ламінованої ДСП, який виконує функцію кабель-каналу для безпечного виведення дротів від стільниці до підлоги.
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими  по одному з лівого та правого боку конструкції.
У стільницю вмонтований модуль розеток із механізмом відкривання: блок розеток висувається після натискання кнопки.
Матеріали та комплектуючі:
-  вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- С-подібна опора металева, виготовлена з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20мм, покрита порошковою фарбою, стійкою до пошкоджень, колір Сірий;
- ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
- модуль розеток з механізмом відкривання, колір Алюміній;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір Чорний.
	Шт.
	5

	
	Стіл двомісний лабораторний
	Габаритні розміри* столу двомісного лабораторного становлять: 1200х600х760 мм. 
Стіл складається зі стільниці, металевого цільнозварного каркасу та царги, виготовленої з ламінованого ДСП.
Стільниця столу виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком.                                                                                      Металевий цільнозварний каркас столу складається з двох С-подібних опор, виготовлених із металевого профілю січенням 40х20 мм та 20х20 мм. Для забезпечення надійності кожна опора має три вертикальні стійки. Опори з'єднані між собою однією траверсою, розташованою під стільницею, та однією траверсою, розташованою під царгою столу. Траверси виготовлені з металевого профілю січенням 20х20 мм. Металевий цільнозварений каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір Сірий;
Стіл обладнаний двома гачками, закріпленими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;                                                                                                    - ламіноване ДСП, товщиною не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- крайка ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;
-гачки-2 шт;
- заглушка пластикова, колір чорний.
	Шт.
	10

	89.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	90.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи-гардероба становлять: 1500 × 500 × 2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	91.
	Стінка шкільна
	Габаритні розміри* стінки шкільної становлять: 4000 × 500 × 2300 мм.
Стінка шкільна складається з:
- шафи з полицями — 2 шт., габаритні розміри кожної 1000 × 500 × 2300 мм;
- шафи для зберігання — 1 шт., габаритні розміри 2000 × 500 × 2300 мм.
Шафа з полицями має двоє розпашних дверцят, оснащених замком. За дверцятами розташовані полиці для зберігання. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома розпашними дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.

Шафа для зберігання складається з трьох секцій.
Нижня секція являє собою тумбу з чотирма розпашними дверцятами, оснащеними замками. За кожними дверцятами розташована одна полиця.
Середня секція виконана відкритою та розділена горизонтальними полицями і вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та чотири секції по ширині.
Верхня секція являє собою антресоль із чотирма розпашними дверцятами, за кожними з яких передбачена ніша для зберігання.
Задні стінки складових елементів стінки шкільної виготовлені з ламінованого ДСП (середня секція шафи для зберігання) та ламінованого ДВП.
Стінка шкільна встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДСП товщиною не менше 18 мм, колір — Морська Блакить;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- замки.
	Шт.
	1
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	92.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	93.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	94.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Сахара;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	95.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	96.
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 600 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	30

	97.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	98.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 1200х400х2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	99.
	Шафа для зберігання Тип 1
	Габаритні розміри* шафи для зберігання тип 1 становлять: 2000 × 400 × 2300 мм.
Шафа для зберігання тип 1 складається з трьох функціональних секцій.
Нижня секція являє собою тумбу з чотирма розпашними дверцятами, кожні з яких обладнані окремим замком. За кожними дверцятами розташована одна полиця для зберігання.
Середня секція виконана відкритою та розділена горизонтальними полицями і вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та чотири секції по ширині.
Верхня секція являє собою антресоль із чотирма розпашними дверцятами. За кожними дверцятами передбачена окрема ніша для зберігання.
Задні стінки шафи виготовлені з ламінованого ДСП (задня стінка середньої відкритої секції)  та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробу. Шафа встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДСП товщиною не менше 18 мм, колір — Сахара;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
 - крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- замки — 4 шт.
	Шт.
	1

	100.
	Шафа для зберігання Тип 2
	Габаритні розміри* шафи для зберігання Тип 2 становлять 2000х420х2300 мм.
Шафа для зберігання Тип 2 складається з: 
-шафи для зберігання обладнання (2 шт.) 
-шафи для зберігання шкільного приладдя (1 шт.); 
Шафа для зберігання обладнання оснащена двома дверцятами із замком, за якими розташовані полиці. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Шафа для зберігання шкільного приладдя  має нижню закриту секцію з двома дверцятами, оснащеними замком. За дверцятами розташовані дві вертикальні відкриті ніші з направляючими для розміщення пластикових лотків. У кожній вертикальній ніші передбачено встановлення по сім пластикових лотків на напрямні, загальна кількість лотків - 14 шт. Габаритний розмір пластикового лотка становить: 312х360х100 мм (допустиме відхилення ±5% від зазначених розмірів). Середня відкрита секція шафи для зберігання шкільного приладдя  оснащена двома горизонтальними полицями, які утворюють три відкриті ніші для зберігання навчального приладдя. Висота кожної відкритої ніші — не менше 320 мм. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Задні стінки шаф виготовлені з ламінованого ДВП, тільки задня стінка середньої відкритої секції шафи для зберігання шкільного приладдя виготовлена з ламінованого ДСП. Шафа для зберігання стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, завтовшки не менше 18 мм, колір Сахара;
- ламіноване ДВП, завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка - ПВХ в колір ДСП, завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- замки;
- ручка металева кольору хром, форма - дуга.
- завіси;
- пластикові направляючі для пластикового лотка;
- пластиковий лоток, колір світло-сірий, кількість 14 шт.
	Шт.
	1
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	101.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	102.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	103.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Бірюзовий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	2

	104.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	105.
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 600 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	29

	106.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	29

	107.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 1500х500х2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	108.
	Шафа для зберігання Тип 1
	Габаритні розміри* стінки шкільної становлять: 2500х500х2300 мм. Стінка шкільна складається з:                                                                                         - пенал (2 шт.).
-шафи для зберігання (1 шт.).
Пенал має одні розпашні дверцята, оснащені замком. За дверцятами розташовані полиці для зберігання. У верхній частині пеналу передбачена антресоль з одними розпашними дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Шафа для зберігання складається з трьох секцій.
Нижня секція являє собою тумбу з чотирма розпашними дверцятами, оснащеними замками. За кожними дверцятами розташована одна полиця.
Середня секція виконана відкритою та розділена горизонтальними полицями і вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та чотири секції по ширині.
Верхня секція являє собою антресоль із чотирма розпашними дверцятами, за кожними з яких передбачена ніша для зберігання.
Задні стінки складових елементів стінки шкільної виготовлені з ламінованого ДСП (середня секція шафи для зберігання) та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробів. Шафа для зберігання встановлена на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, завтовшки не менше 18 мм, колір Бірюзовий;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;    
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП завтовшки 1 мм, 0,5 мм;                 
- завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- замки.
	Шт.
	1

	109.
	Тумба для навчальних засобів
	Габаритні розміри* тумби для навчальних засобів становлять: 1450х500х850 мм.
Тумба оснащена трьома дверцятами, кожні з яких обладнані замком. За кожними дверцятами розташовано по одній полиці.  Задня стінка тумби виготовлена з ламінованого ДВП. Тумба стоїть  на цоколі.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                           - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 1 мм та 0,5 мм;
- замки;
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга.
	Шт.
	1
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	110.
	Стіл вчителя
	Габаритні розміри* столу вчителя становлять: 1200х600х760±20 мм.
Стіл вчителя складається з металевого цільнозварного каркасу, стільниці та царги, виготовленої з ламінованого ДСП, завтовшки не менше 16 мм.
Цільнозварений каркас являє собою дві П-подібні опори, виготовлені з металевого профілю січенням 40х20, які з’єднані між собою під стільницею двома траверсами, виготовленими з металевого профілю січенням 20х20.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;                                                                                                                         
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металевий цільнозварений каркас, виготовлений з металевого профілю, січенням 40х20 мм та 20х20 мм, покритий стійкою до пошкоджень порошковою фарбою, колір Сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	111.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	112.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	113.
	Парта учнівська одномісна
	Габаритні розміри* парти учнівської одномісної становлять: 600 × 500 × 580 ±20 –760 ±20 мм.
Парта відповідає 3–6 ростовим групам.
Стільниця та екран парти виготовлені з ламінованого ДСП товщиною 16 мм.
Металевий каркас складається з двох С-подібних регульованих опор, виготовлених із круглих металевих труб діаметром 32 мм та 25 мм з товщиною стінки не менше 1,2 мм. Кожна опора має дві вертикальні стійки.
Регулювання висоти парти здійснюється шляхом зміни положення телескопічних елементів опор та їх фіксації гвинтами у відповідних отворах каркаса.
Металевий каркас покритий порошковою фарбою, стійкою до механічних пошкоджень, колір — сірий.
Парта обладнана двома гачками, розташованими по одному з лівого та правого боку конструкції.
Матеріали та комплектуючі:
-  ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- металеві С-подібні регульовані опори з круглих труб діаметром 32 мм та 25 мм, товщина стінки труб — не менше 1,2 мм, колір — Сірий, 2 шт.;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- гачки — 2 шт.;
- пластикові заглушки, колір — Чорний.
	Шт.
	30

	114.
	Стілець учнівський
	Стілець має габаритні розміри:
ширина  – 380 мм;
глибина  – 460 мм;
висота  – 700-820;
Стілець може регулюватися по висоті: 
350±10 мм (№3)
380±10 мм (№4);
430±10 мм (№5);
460±10 мм (№6).
Стілець складається з накладного сидіння, спинки та металевого каркасу.
Сидіння: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше 7 мм вкрита лаком на водній основі
Спинка: гнуто-клеєна фанера завтовшки не менше  6 мм вкрита лаком на водній основі
Рама: металева з профілю Ф32х1,2 мм та Ф25х1,2пофарбована порошковою фарбою.
Стілець має регулюватись  по висоті сидіння за допомогою гвинтів. Діапазон регулювання відповідає 3-6 ростовим групам. Колір каркасу: сірий
	Шт.
	30

	115.
	Шафа-гардероб
	Габаритні розміри* шафи -гардероб становлять: 1500х400х2300 мм.
Шафа-гардероб складається з нижньої основної секції та верхньої антресольної секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят. За дверцятами розташовані верхня та нижня полиці, а також металеві гачки для зберігання верхнього одягу.
У верхній частині шафи розташована антресольна секція з трьома розпашними дверцятами, за якими передбачені ніші для зберігання.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДВП. Шафа-гардероб встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП товщиною не менше 16 мм, колір — Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП товщиною 4 мм, колір — Білий;
- крайка ПВХ у колір ламінованого ДСП товщиною 1 мм та 0,5 мм;
- меблеві завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- металеві гачки.
	Шт.
	1

	116.
	Стінка універсальна
	Габаритні розміри* стінки універсальної становлять: 4000х400х2300 мм. 
Стінка універсальна складається з:
- шафи з полицями (2 шт.).                                                                                                        - пеналу (2шт.).
- шафи для зберігання (1 шт.).
Шафа з полицями має двоє розпашних дверцят, оснащених замком. За дверцятами розташовані полиці для зберігання. У верхній частині шафи передбачена антресоль із двома розпашними дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.
Пенал має одні розпашні дверцята, оснащені замком. За дверцятами розташовані полиці для зберігання. У верхній частині пеналу передбачена антресоль з одними розпашними дверцятами, за якими розташована ніша для зберігання.                                      
Шафа для зберігання складається з трьох секцій.
Нижня секція являє собою тумбу з чотирма розпашними дверцятами, оснащеними замками. За кожними дверцятами розташована одна полиця.
Середня секція виконана відкритою та розділена горизонтальними полицями і вертикальними перегородками на дванадцять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та чотири секції по ширині.
Верхня секція являє собою антресоль із чотирма розпашними дверцятами, за кожними з яких передбачена ніша для зберігання.
Задня стінка стінки універсальної  виготовлена з ламінованого ДСП (середня секція шафи для зберігання)  та ДВП. 
Стінка універсальна стоїть на цоколі. 
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний; ламіноване ДСП, завтовшки не менше 18 мм, колір Рожеві Прянощі;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;    
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП завтовшки 1 мм, 0,5 мм;                 
- завіси;
- ручки металеві, колір — Хром, форма — дуга;
- замки.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету STEM і – Харківського ліцею № 3 Харківської міської ради

	117.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х700х750 (900)мм.
Стіл складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опорои із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;      
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;                                                                                                            
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	118.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	119.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	120.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір, Енергійний Жовтий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету географії – Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради

	121.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х700х750 (900)мм.
Стіл складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опорои із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;      
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;                                                                                                            
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	122.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	123.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	124.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Бірюзовий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету математики – Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради

	125.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х700х750 (900)мм.
Стіл складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опорои із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;      
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;                                                                                                            
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	126.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	127.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	128.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Сахара;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	Комплект меблів для кабінету фізики – Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради

	129.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х700х750 (900)мм.
Стіл складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опорои із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;      
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;                                                                                                            
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	130.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	131.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	132.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 18 мм, колір, Морська блакить;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1
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	133.
	Стіл робочий
	Габаритні розміри* столу робочого становлять: 800х700х750 (900)мм.
Стіл складається із стільниці, надбудови, боковин, екрану з ламінованого ДСП, нижньої полиці, цільнозвареного металевого каркасу та П-подібної металевої опорои із верхніми монтажними консолями. Верхня робоча поверхня (кришка)  надбудови виготовлена із вологостійкого ДСП, завтовшки 28 мм, вкритого HPL пластиком. 
Цільнозварний металевий каркас висотою 200 мм складається з прямокутної горизонтальної рами, виготовленої з металевого профілю перерізом 20 × 20 мм, та чотирьох вертикальних ніжок із металевого профілю перерізом 40 × 20 мм, приварених до рами. 
П-подібна металева опора виготовлена з профільної труби перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм. Опора складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних між собою горизонтальною поперечиною. У верхній частині вертикальних стійок передбачені горизонтальні монтажні консолі для кріплення стільниці.
Металеві конструкції є зварними та покриті порошковою фарбою, колір — сірий.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                                              - ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;      
- вологостійке ДСП, завтовшки 28 мм, вкрите HРL пластиком, колір Білий;                                                                                                            
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 2 мм;
- металеві цільнозварні каркаси з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покриті порошковою фарбою, колір — сірий;
- П-подібна металева опора з верхніми монтажними консолями, виготовлена з профілю перерізом 40 × 20 мм та 20 × 20 мм, покрита порошковою фарбою, колір — сірий;
- заглушки пластикові, колір Чорний.
	Шт.
	1

	134.
	Тумба мобільна
	Габаритні розміри тумби мобільної становлять: 420х500х560 мм. 
Тумба мобільна має три висувні шухляди, оснащені центральним замком. Задня стінка виготовлена з ламінованого ДСП завтовшки 16 мм. Тумба оснащена коліщатами.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                            - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;                                                                                            
- крайка – ПВХ в колір ламінованого ДСП  завтовшки 2 мм, 1 мм та 0,5 мм;                                                                                                                                    - телескопічні направляючі;
- центральний замок;       
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- коліщата.
	Шт.
	1

	135.
	Стілець учителя
	Габаритні розміри* стільця учителя по хрестовині становлять: 645х645х950-1080мм. 
Основні параметри:
• Висота виробу – 950±10 -1080±10 мм
• Габаритна ширина – 565±10 мм
• Габаритна глибина – 560±10 мм
• Висота посадки – 470±10 -600±10  мм.
• Ширина сидіння – 460±10 мм
• Глибина поверхні сидіння – 475±10мм
• Висота підлокітників – 210 мм.
• Максимально допустиме навантаження – 130кг
Сидіння: гнуто-клеєна фанера 12 мм, поролон, тканина сірого кольору, флізелін.
Спинка: пластик, сітка світло-сірого кольору.
База (хрестовина): пластикова, чорна.
Крісло регулюється по висоті сидіння за допомогою пневмоциліндра. Діапазон регулювання - 130±10мм.
Ергономічна спинка з еластичної сітки забезпечує вентиляцію, а сидіння з тканинною оббивкою — зручну посадку. Пластикові підлокітники та база з прогумованими роликами гарантують надійність і мобільність.
 Сидіння та спинка регулюються за допомогою механізму TILT.
Підлокітники пластикові нерегульовані, чорного кольору.
	Шт.
	1

	136.
	Полиця фігурна
	Габаритні розміри* полиці фігурної становлять: 470х250х1200 мм. 
Полиця фігурна складається з трьох відкритих елементів шестигранної форми, розміщених вертикально. Конструкція оснащена задньою стінкою з ламінованого ДСП та передбачає кріплення до стіни.
Матеріал виготовлення та комплектуючі:                                                                   - ламіноване ДСП завтовшки не менше 16 мм, колір, Енергійний жовтий;
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП, завтовшки 0,5 мм.
	Шт.
	1

	137.
	Шафа для зберігання
	Габаритні розміри* шафи для зберігання становлять: 1600х400х1950 мм.
Шафа для зберігання складається з нижньої закритої секції та верхньої відкритої секції.
Нижня секція має троє розпашних дверцят, кожні з яких обладнані окремим замком. За кожними дверцятами розташовані полиці для зберігання.
Верхня відкрита секція розділена горизонтальними полицями та вертикальними перегородками на дев’ять відкритих ніш, розташованих у три ряди по висоті та три секції по ширині.
Задня стінка шафи виготовлена з ламінованого ДСП (верхня відкрита частина) та ламінованого ДВП відповідно до конструкції виробу. Шафа для зберігання встановлена на цоколі.
Матеріали та комплектуючі:
- ламіноване ДСП, завтовшки не менше 16 мм, колір Дуб Молочний,  Енергійний Жовтий;
- ламіноване ДВП завтовшки 4 мм, колір Білий;    
- крайка - ПВХ в колір ламінованого ДСП завтовшки 1 мм, 0,5 мм;                 
- завіси;
- ручка металева кольору Хром, форма - дуга; 
- замки – 3шт.
	Шт.
	1



