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  Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування замовника: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради 
Місцезнаходження замовника: 61146, Україна, Харківська область, м. Харків, 
вул. Валентинівська, буд. 27-Г
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 02146334
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): за Кодом ДК 021:2015: ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання 
(Обладнання для STEM-кабінету для облаштування закладів освіти на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», що співфінансується Європейським Союзом в рамках інструменту Ukraine Facility на виконання програм та заходів, передбачених Планом України відповідно до Рамкової угоди, ратифікованої Законом №3786-IX від 06.06.2024 року)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-11-10-016432-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
666247,20 грн з ПДВ. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

[bookmark: _Hlk218761346]Доставка Товару здійснюється до пункту поставки за адресами:
 61112, Україна, Харківська область, м. Харків, вулиця Руслана Плоходька.
 61144, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців.
 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Лесі Українки.
[bookmark: _Hlk218775063]Доставка здійснюється силами та за рахунок Постачальника.
Поставка Товару Постачальником здійснюється до 20.12.2026 року. 

Джерело фінансування: Місцевий бюджет.
КПКВ 4211184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 
Цей крок співфінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 





[bookmark: _GoBack]Комунальний заклад «Харківський ліцей № 124 Харківської міської ради»
	№ з/п
	Найменування товару та його складових
	Технічні та якісні характеристики
	Кількість

	1.
	Обладнання для STEM-кабінету для Комунальний заклад «Харківський ліцей № 124 Харківської міської ради»
	
	1 комплект

	1.1.
	3D принтер у комплекті з витратними матеріалами
	Технологія друку: FDM / FFF (пошарове наплавлення пластику).
Область друку: 
не менше ніж 300 × 300 × 300 мм.
Діаметр філаменту: 1.75 мм.
Сопло (екструдер): базовий діаметр 0.4 мм із можливістю заміни 
на 0.25 мм або 0.6–0.8 мм.
Максимальна температура сопла (екструдера): не менше 250 °C
Підтримувані матеріали: 
PLA, PETG, та інші екологічні термопластики.
Швидкість друку: не менше 60 мм/с.
Калібрування: обов'язкове автоматичне вирівнювання робочого столу (авторівень).
Конструкція: принтер має бути оснащений закритим корпусом або захисною огорожею, що обмежує доступ до рухомих частин під час його роботи.
Інтерфейси та безпека: Ethernet (RJ-45) та/або Wi-Fi з можливістю фізичного відключення Wi-Fi модуля.
Датчики та захист: наявність датчика наявності філаменту та функція відновлення друку після збою живлення.
Управління: кольоровий дисплей (сенсорний або з кнопковим навігатором).
Комплектація: 
Витратні матеріали (філамент) PLA,PETG – 10 кг (10 котушок по 1 кг)
Гарантійний термін: 12 місяців
	1 шт.

	1.2.
	Навчальний робототехнічний комплект
	Опис:
Навчальний робототехнічний комплект має бути призначений для збирання мобільного робота та вивчення основ програмування, алгоритмів і керування рухом у закладі освіти. Робот має забезпечувати виконання навчальних завдань із руху за лінією, розпізнавання кольорів та об’їзду перешкод.
Комплект має містити два мультисенсори для визначення освітленості, кольору, відстані та орієнтації. Програмування має здійснюватися у візуальному середовищі шляхом поєднання графічних блоків, з можливістю відображення програми мовою Python. Програмне забезпечення має підтримувати роботу на пристроях з операційними системами Windows та Android.
Живлення контролера має здійснюватися від акумулятора. Конструкція має дозволяти доповнення сумісними модулями.
Комплектація:
— складові для збирання одного мобільного робота з контролером та акумуляторним живленням — 1 комплект;
— мультисенсори — 2 шт.;
— зарядний кабель — 1 шт.;
— інструкція зі збирання та програмування, навчальні проєкти — 1 комплект.
	1 шт.


Комунальний заклад «Харківський ліцей № 138 Харківської міської ради»
	№ з/п
	Найменування товару та його складових
	Технічні та якісні характеристики
	Кількість

	1.
	Обладнання для STEM-кабінету Комунальний заклад «Харківський ліцей № 138 Харківської міської ради»
	
	1 комплект

	1.1.
	3D принтер у комплекті з витратними матеріалами
	Технологія друку: FDM / FFF (пошарове наплавлення пластику).
Область друку: 
не менше ніж 300 × 300 × 300 мм.
Діаметр філаменту: 1.75 мм.
Сопло (екструдер): базовий діаметр 0.4 мм із можливістю заміни 
на 0.25 мм або 0.6–0.8 мм.
Максимальна температура сопла (екструдера): не менше 250 °C
Підтримувані матеріали: 
PLA, PETG, та інші екологічні термопластики.
Швидкість друку: не менше 60 мм/с.
Калібрування: обов'язкове автоматичне вирівнювання робочого столу (авторівень).
Конструкція: принтер має бути оснащений закритим корпусом або захисною огорожею, що обмежує доступ до рухомих частин під час його роботи.
Інтерфейси та безпека: Ethernet (RJ-45) та/або Wi-Fi з можливістю фізичного відключення Wi-Fi модуля.
Датчики та захист: наявність датчика наявності філаменту та функція відновлення друку після збою живлення.
Управління: кольоровий дисплей (сенсорний або з кнопковим навігатором).
Комплектація: 
Витратні матеріали (філамент) PLA,PETG – 10 кг (10 котушок по 1 кг)
Гарантійний термін: 12 місяців
	1 шт.

	1.2.
	Навчальний робототехнічний комплект
	Опис:
Навчальний робототехнічний комплект має бути призначений для збирання мобільного робота та вивчення основ програмування, алгоритмів і керування рухом у закладі освіти. Робот має забезпечувати виконання навчальних завдань із руху за лінією, розпізнавання кольорів та об’їзду перешкод.
Комплект має містити два мультисенсори для визначення освітленості, кольору, відстані та орієнтації. Програмування має здійснюватися у візуальному середовищі шляхом поєднання графічних блоків, з можливістю відображення програми мовою Python. Програмне забезпечення має підтримувати роботу на пристроях з операційними системами Windows та Android.
Живлення контролера має здійснюватися від акумулятора. Конструкція має дозволяти доповнення сумісними модулями.
Комплектація:
— складові для збирання одного мобільного робота з контролером та акумуляторним живленням — 1 комплект;
— мультисенсори — 2 шт.;
— зарядний кабель — 1 шт.;
— інструкція зі збирання та програмування, навчальні проєкти — 1 комплект.
	2 шт.


Комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради»
	№ з/п
	Найменування товару та його складових
	Технічні та якісні характеристики
	Кількість

	1.
	Обладнання для STEM-кабінету Комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради»
	
	1 комплект

	1.1.
	3D принтер у комплекті з витратними матеріалами
	Технологія друку: FDM / FFF (пошарове наплавлення пластику).
Область друку: 
не менше ніж 350 × 350 × 350 мм.
Діаметр філаменту: 1.75 мм.
Кількість екструдерів: не менше 2 шт
Сопло (екструдер): базовий діаметр 0.4 мм із можливістю 
заміни на 0.25 мм або 0.6–0.8 мм.
Максимальна температура сопла (екструдера): не менше 250 °C
Підтримувані матеріали: 
PLA, PETG, та інші екологічні термопластики.
Швидкість друку: не менше 60 мм/с.
Калібрування: обов'язкове автоматичне вирівнювання робочого столу (авторівень).
Конструкція: принтер має бути оснащений закритим корпусом або захисною огорожею, що обмежує доступ до рухомих частин під час його роботи.
Інтерфейси та безпека: Ethernet (RJ-45) та/або Wi-Fi з можливістю фізичного відключення Wi-Fi модуля.
Датчики та захист: наявність датчика наявності філаменту та функція відновлення друку після збою живлення.
Управління: кольоровий дисплей (сенсорний або з кнопковим навігатором).
Комплектація: 
Витратні матеріали (філамент) PLA,PETG – 10 кг (10 котушок по 1 кг)
Гарантійний термін: 12 місяців
	1 шт.

	1.2.
	Навчальний робототехнічний комплект
	Опис:
Навчальний робототехнічний комплект має бути призначений для збирання мобільного робота та вивчення основ програмування, алгоритмів і керування рухом у закладі освіти. Робот має забезпечувати виконання навчальних завдань із руху за лінією, розпізнавання кольорів та об’їзду перешкод.
Комплект має містити два мультисенсори для визначення освітленості, кольору, відстані та орієнтації. Програмування має здійснюватися у візуальному середовищі шляхом поєднання графічних блоків, з можливістю відображення програми мовою Python. Програмне забезпечення має підтримувати роботу на пристроях з операційними системами Windows та Android.
Живлення контролера має здійснюватися від акумулятора. Конструкція має дозволяти доповнення сумісними модулями.
Комплектація:
— складові для збирання одного мобільного робота з контролером та акумуляторним живленням — 1 комплект;
— мультисенсори — 2 шт.;
— зарядний кабель — 1 шт.;
— інструкція зі збирання та програмування, навчальні проєкти — 1 комплект.
	2 шт.



